Commenti su funzioni specifiche

Mod e DivInt
Mod calcola il resto della divisione del numero visualizzato per il successivo numero inserito. 	22 Mod 8 = fa 6
22.345 Mod 8 = fa 6.345
DivInt calcola la divisione intera del numero visualizzato per il successivo numero inserito. 	22 Shift DivInt 8 = fa 2
22,345 Shift DivInt 8 = fa anch'esso 2

%
Usato al posto del tasto =, % interpreta l'operazione finale effettuata nel calcolo corrente nel seguente modo:
Se l'operatore finale è + o -, il secondo argomento è interpretato come percentuale del primo operando.
Se l'operatore finale è ×, divide il risultato della moltiplicazione per 100.
Se l'operatore finale è /, fornisce come risultato l'operando sinistro come percentuale dell'operando destro.
In tutti gli altri casi, il tasto % si comporta esattamente come il tasto =.
Esempi: 	 150 + 50 % fa 225 (150 più il 50 percento di 150)
42 * 3 % fa 1.26 (42 × 3 / 100)
45 / 55 % fa 81.81... (45 è l'81,81.. percento di 55)

Lsh e Rsh
Lsh sposta a sinistra la parte intera del valore visualizzato (cioè lo moltiplica per 2) n volte, dove n è il successivo numero inserito, e fornisce un risultato intero (la base è impostata a Bin): 	10 Lsh 3 = fa 80 (10 moltiplicato per 2 tre volte).
10.345 Lsh 3 = fa 80.
Rsh sposta il valore a destra (cioè effettua una divisione intera per 2) n volte. 	16 Rsh 2 = fa 4 (16 diviso per 2 due volte).
16.999 Rsh 2 = fa 4.

Cmp, AND, OR e XOR
Le funzioni Cmp, AND e OR calcolano operazioni logiche bit a bit e pertanto il risultato appare più sensato se la base è impostata a Hex, Oct o Bin piuttosto che Dec. Nei seguenti esempi, la base è impostata a Bin.
Cmp calcola il complemento a 1 (inverte i bit). 	101 Cmp fa 111...111010
AND calcola l'E logico. 	101 AND 110 = fa 100
OR calcola l'O logico. 	101 OR 110 = fa 111
XOR calcola l'AUT logico (O esclusivo). 	101 XOR 110 = fa 11