Bemerkungen zu einzelnen Funktionen

Mod und IntDiv
Mod berechnet den Rest der Division der angezeigten Zahl durch die nächste eingegebene Zahl. 	22 Mod 8 = ergibt das Resulat 6
22,345 Mod 8 = ergibt das Resultat 6,345
Shift IntDiv führt eine Ganzzahldivision der angezeigten Zahl durch die nächste eingegebene Zahl durch. 	22 Shift IntDiv 8 = ergibt das Resultat 2
22,345 Shift IntDiv 8 = ergibt ebenfalls das Resultat 2

Prozente
Anstelle des = können Sie % verwenden, um ein Resultat zu erhalten. Die Berechnungen werden dann wie folgt durchgeführt:
Wenn die letzte Operation die Addition oder Subtraktion ist, dann wird das Ergebnis in Prozenten des zweiten Operanden ausgegeben.
Wenn die letzte Operation die Multiplikation ist, wird das Resultat der Multiplikation durch 100 geteilt.
Wenn die letzte Operation die Division oder Restbildung ist, dann wird der Prozentsatz des linken Operanden auf Basis des rechten Operanden ausgegeben.
In allen anderen Fällen hat die %-Taste die gleiche Wirkung wie die =-Taste.
Beispiele: 	 150 + 50 % ergibt 225 (150 plus 50 Prozent von diesem Betrag)
42 * 3 % ergibt 1.26 (42 * 3 / 100)
45 / 55 % ergibt 81.81... (45 ist 81.81.. Prozent von 55)

Lsh und Rsh
Lsh schiebt den ganzzahligen Anteil des angezeigten Wertes um n Stellen nach links (entspricht einer Multiplikation mit 2^n). n ist dabei die nächste eingegebene Zahl. Das Resultat ist immer ganzzahlig mit der Basis Bin: 	10 Lsh 3 = ergibt 80 (10 multipliziert mit 2^3 ).
10.345 Lsh 3 = ergibt ebenfalls 80.
Rsh schiebt den ganzzahligen Anteil des angezeigten Wertes um n Stellen nach rechts (entspricht einer Division durch 2^n). Das Resultat ist immer ganzzahlig: 	16 Rsh 2 = ergibt 4 (16 geteilt durch 2^2).
16.999 Rsh 2 = ergibt ebenfalls 4.

Cmp, And, Or und Xor
Die Cmp, And und Or Funktionen führen bitweise logische Operationen durch. Diese Funktionen machen daher insbesondere Sinn, wenn die Basis auf Hex, Oct oder Bin gesetzt ist. In den folgenden Beispielen ist die Basis auf Bin gesetzt.
Cmp berechnet das Einerkomplement (invertiert die Bits). 	101 Cmp ergibt 111...111010
AND führt ein logisches UND durch. 	101 AND 110 = ergibt 100
OR führt ein logisches ODER durch. 	101 OR 110 = ergibt 111
XOR führt ein logisches XOR (exklusives ODER) durch. 	101 XOR 110 = ergibt 11