Janela Principal do
Janela principal do
Janela principal do
Na janela principal, o utilizador tem dois conjuntos de opções de digitalização: as Opções Básicas e as Opções Específicas do 'Scanner'. A página de Opções Básicas contém os parâmetros mais comuns que as infra-estruturas de digitalização do SANE oferecem, enquanto a página de Opções Específicas do 'Scanner' contém todas as restantes opções. As opções aqui apresentadas dependem do suporte do SANE para o seu controlador: a 'libksane' (que o usa) deverá poder apresentar a maioria dos tipos de parâmetros que o SANE oferece (as tabelas de 'gama' analógico não são suportadas nesta altura).
Página de Opções Específicas do 'Scanner'
Página de Opções Específicas do 'Scanner'
As opções específicas do 'scanner' contêm opções mais detalhadas das infra-estruturas. O (libksane) não tem nenhum tratamento especial para estas opções.
Se estiver satisfeito com a sua configuração, poderá usar a pequena seta no topo do separador de opções. Quando carregar nele, irá recolher ou expandir as opções. O fecho poderá sobrepor a área de antevisão, mas desvanecer-se-á quando o cursor do rato sair para fora da opção de recolha.

Digitalização
Para digitalizar uma imagem, o utilizador poderá começar por uma digitalização de antevisão, seleccionando então a parte da área de digitalização onde será feita depois a digitalização final. A digitalização de antevisão é iniciada ou carregar no botão de antevisão.
O Botão de Antevisão
O Botão de Antevisão
Quando a antevisão é digitalizada, a área para a imagem final poderá ser seleccionada.
Selecção e ampliação
Selecção e ampliação
Para seleccionar melhor a imagem, o utilizador poderá ampliar ou reduzir a selecção actual ou então ampliar de modo a caber toda a antevisão na janela.
O botão "Ampliar para caber"
O botão "Ampliar para caber"
Quando a imagem for seleccionada, a imagem final poderá ser adquirida ao carregar no botão de digitalização final.
O botão de digitalização final
O botão de digitalização final
Aí, poderá ver a evolução da digitalização.
Digitalização em curso
Digitalização em curso
Se a opção Antever antes de gravar estiver seleccionada na configuração, a imagem digitalizada irá aparecer numa janela de antevisão, como acontece na imagem abaixo. Se carregar no botão Gravar, a imagem será então gravada e, se carregar no botão Fechar, a antevisão é eliminada e o utilizador será enviado para a janela principal.
A Janela de Antevisão
A Janela de Antevisão

Digitalização de Selecções Múltiplas
Algumas vezes, só irá precisar de certas partes de uma imagem. Em vez de digitalizar a imagem inteira e depois usar uma aplicação gráfica (⪚ ) para gravar as diferentes partes da imagem em ficheiros separados, use a funcionalidade de selecção múltipla do .
Selecções Múltiplas
Selecções Múltiplas
Digitalize uma antevisão e use então o para seleccionar a primeira parte da imagem na antevisão. Passe o cursor do rato sobre a área seleccionada e carregue no ícone + verde para seleccionar a área. As áreas seleccionadas são indicadas com um contorno vermelho. Agora, seleccione as seguintes partes da imagem da mesma forma.
Para remover uma única selecção, passe o cursor do rato sobre a área e carregue no ícone vermelho -. Com a opção Limpar as Selecções do menu de contexto com o para que todas as selecções de uma antevisão possam ser removidas.
Se colocou duas imagens ou fotografias separadas no seu 'scanner' e iniciou uma antevisão, o selecciona prévia e automaticamente as diferentes áreas. Este comportamento poderá ser desligado na janela de configuração.
Se estiver satisfeito com a sua escolha, inicie a digitalização em lote final de todas as selecções. As imagens são gravadas com a funcionalidade de mudança de nome em lote da janela de configuração.

Configuração do
Ao carregar no botão de Configuração, a janela de configuração irá aparecer antes da janela principal. Aí, poderá escolher as opções mais importantes.
Aqui está uma imagem da janela de configuração na primeira execução do
Janela de configuração do
Antever antes de gravar: 	O utilizador pode optar por antever a imagem antes de gravar. Nesse caso, a opção Antever antes de gravar poderá ficar assinalada. Se o utilizador não desejar antever a imagem, esta opção deverá então ser desligada.
Modo de Gravação: 	 Esta opção permite-lhe escolher a forma como o irá gravar as imagens. Se escolher a opção Abrir a janela de gravação para todas as imagens, a janela de gravação será aberta para todas as imagens digitalizadas. Se preferir que o grave automaticamente (gerando automaticamente um nome e gravando a imagem numa pasta predefinida), então poderá escolher a opção Abrir a janela de gravação apenas para a primeira imagem. Esta opção irá abrir a seguinte janela de "Localização da Gravação" da primeira imagem digitalizada.
Aqui está uma imagem da janela do local da gravação do
A janela de Localização da Gravação do .
Localização da Gravação: 	Esta opção define o local predefinido de gravação e a nomenclatura dos ficheiros. O local de gravação por omissão é a sua pasta pessoal, pelo que poderá alterar esta localização se carregar no botão ....
Formato do Nome: 	Este parâmetro define o prefixo do ficheiro para as imagens gravadas automaticamente, sendo também o nome sugerido para a imagem na janela de gravação. A imagem gravada automaticamente terá um sufixo numérico (o ### será substituído por números) que vai aumentando sempre que uma imagem é gravada.
Poderá também escolher o formato de gravação do ficheiro, sendo por omissão o PNG.
Definir a qualidade da gravação: 	O utilizador poderá optar por definir a qualidade da imagem a usar na gravação das imagens. A configuração da qualidade da imagem afecta o nível de compressão usado na gravação. Se não tiver a opção Definir a qualidade de gravação assinalada, a qualidade será o valor por omissão estipulado pelo .
Definir a resolução da antevisão (PPP) 	O usa heurísticas para tentar obter uma resolução adequada, mas caso estas falhem e a resolução seja demasiado elevada ou baixa, então a resolução de antevisão poderá ser definida manualmente com esta opção.
Desactivar as selecções automáticas 	Por omissão, as selecções automáticas estão activas; depois de uma antevisão, a 'libksane' tenta seleccionar automaticamente as imagens na antevisão e deverá digitalizar em lote as áreas seleccionadas. Se ⪚ tiver activado esta opção, colocar duas fotografias no 'scanner' e fizer uma antevisão, o irá adicionar automaticamente as selecções das fotografias.
Se, por outro lado, estiver normalmente a digitalizar os documentos, poderá ocorrer que a selecção automática seleccione uma grande quantidade de partes diferentes nos documentos e que tenha de remover manualmente as selecções. Para evitar isso, desactive esta opção para evitar a selecção automática.
Repor as opções do 'scanner' com os valores predefinidos 	As últimas opções usadas são actualizadas no arranque. Se tiver baralhado as opções (por exemplo, caso tenha alterado a configuração da correcção de cores, algo que está disponível em algumas infra-estruturas, sem souber o que isso significa), a imagem poderá ficar bastante estranha. Para esse cenário, esta opção oferece uma forma de repor os valores predefinidos das opções, o que corresponde a uma combinação de opções da infra-estrutura e da 'libksane'.

Ajuda, Acerca de, Configuração e Fechar
No fundo da janela principal, poderá encontrar os botões Ajuda, Acerca, Configuração e Fechar.
Os Botões da Janela Principal
Os Botões da Janela Principal
O botão de Ajuda apresenta o Centro de Ajuda do com o manual do . O botão Acerca apresenta a janela 'Acerca do ' para o . O botão de Configuração apresenta a janela de configuração e o botão para Fechar é usado para sair do .